附件1

2021年第二季度自查隐患数量情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患内容 | 数量 |
| 1 | 作业通道应保持畅通，禁止临时堆放货物；通道以黄色或者白色线标明； | 29644 |
| 2 | 未按规定设置灭火器； | 23868 |
| 3 | 灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散； | 12766 |
| 4 | 消防设施、器材无维护保养记录； | 10389 |
| 5 | 消防设施、器材失效； | 9978 |
| 6 | 消火栓箱门正面未以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样； | 9493 |
| 7 | 配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志；金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接； | 9066 |
| 8 | 疏散通道无占用、堵塞、封闭等现象，安全出口不得上锁； | 7897 |
| 9 | 无设备维护、保养和定期检测记录； | 4688 |
| 10 | 电源插座、电源插头应按规定正确接线； | 4428 |
| 11 | 通道和安全出口严禁堆货、堆物、停车、临时搭建；车辆停放指定位置，电动自行车集中室外存放； | 3913 |
| 12 | 对有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备进行辨识，设置明显的安全警示标志，制定防范措施； | 3074 |
| 13 | 生产、办公场所及食堂、宿舍等配套设施现场物品摆放整齐，地面清洁，无积水积尘，杂物垃圾等及时清理； | 2855 |
| 14 | 公共通道、车间、仓库等区域根据不同要求进行划线，划线应清晰规范； | 2478 |
| 15 | 冲、剪、压机械、木工机械、砂轮机、注塑机械、压痕机、粉碎机、抛光机等危险设备的安全防护装置完好齐全； | 2286 |
| 16 | 设备设施操作岗位应张贴安全操作规程、检维修记录等； | 1928 |
| 17 | 制定并实施全员参与的安全教育培训计划，并建立档案。对外来施工、工作和参访人员进行安全教育和安全告知并建立档案； | 1818 |
| 18 | 皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和运动部件应有防护罩； | 1725 |
| 19 | 电气线路应连接可靠牢固，采取穿管保护，外皮无破损；用电设备应按规定采取接地保护、漏电保护、过载保护等措施； | 1642 |