附件2

生产经营单位自查同类隐患汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患内容 | 隐患数（条） | 占比 |
| 1 | 作业通道应保持畅通，禁止临时堆放货物；通道以黄色或者白色线标明。 | 58070 | 17.93% |
| 2 | 未按规定设置灭火器。 | 22698 | 7.01% |
| 3 | 消防设施、器材无维护保养记录。 | 15454 | 4.77% |
| 4 | 配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志；金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 | 14941 | 4.61% |
| 5 | 消防设施、器材失效。 | 14109 | 4.36% |
| 6 | 消防通道、安全出口堵塞。 | 13592 | 4.20% |
| 7 | 灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散。 | 13079 | 4.04% |
| 8 | 安全设备维护、保养和定期检测记录。 | 9197 | 2.84% |
| 9 | 未按规定设置灭火器。 | 8844 | 2.73% |
| 10 | 电源插座、电源插头应按规定正确接线。 | 6634 | 2.05% |
| 11 | 作业场所通风良好，灯管灯具完好无损。 | 6573 | 2.03% |
| 12 | 对有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备进行辨识，设置明显的安全警示标志，制定防范措施。 | 5713 | 1.76% |
| 13 | 消防设施、器材失效。 | 5479 | 1.69% |