附件

2019年度汛隐患整改任务一览表

制表单位：深圳市三防指挥部 日期：2019年5月9日

| 序号 | 隐患类型 | 存在的主要险情 | 整改措施和度汛要求 | 数据来源 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险边坡 | 新阁小区、华南城等172处危险边坡 | 开展危险边坡综合整治，加强巡查监测，落实汛期应急度汛机制 | 汛前自查报告 | 福田区政府 | 全年开展 |
| 内涝积水 | 北环新洲立交、白石路福田汽车站前、香梅路莲花路路口等26处路段区域排水能力不足，易导致内涝 | 加快推进内涝积水点系统治理，落实汛期警戒和交通疏导等应急措施 | 汛前自查报告 | 全年开展 |
| 在建工程 | 深九国际创业园等90处在建工程，易受台风及极端降雨影响，导致建筑物倒塌及内涝 | 督促落实施工度汛方案，严格要求落实防洪影响评价和排水审批，责令落实水土保持方案 | 汛前检查台账 | 5月底 |
| 2 | 水库 | 深圳水库存在小面积滑坡，库边围墙出现不同程度的开裂和倾斜 | 督促启动水库安全评价，查明原因，尽快落实边坡整治措施 | 汛前自查报告 | 罗湖区政府 | 5月底 |
| 内涝积水 | 文锦渡口岸应对极端降雨排水能力不足，易导致内涝 | 加快推进内涝积水点系统治理，落实汛期警戒和交通疏导等应急措施 | 汛前自查报告 | 全年开展 |
| 3 | 在建工程 | 松坪山消防站等16处，易受台风及极端降雨影响，导致建筑物倒塌及内涝 | 督促落实施工度汛方案，严格要求落实防洪影响评价和排水审批，责令落实水土保持方案 | 汛前检查台账 | 南山区政府 | 5月底 |
| 4 | 水库 | 叠翠塘水库存在放水涵管启闭故障，三洲塘水库存在放水涵管渗水 | 加快推进除险加固工作，制定汛期应急度汛方案 | 汛前自查报告 | 盐田区政府 | 全年开展 |
| 5 | 水库 | 白石塘水库进水口启闭机钢丝绳断裂，人工湖水库为三类病险水库，下西风坳水库、小坳水库等4座水库存在局部渗水、破损 | 加快推进除险加固工作，制定汛期应急度汛方案 | 汛前自查报告 | 龙岗区政府 | 全年开展 |
| 河道 | 沙湾河、李朗河、白泥坑沟、简坑河、东深供水渠淤积等原因部分河段过窄，影响河段行洪 | 加强巡查，尽快启动河道达标整治和清淤工作，恢复河道行洪能力 | 汛前自查报告 | 6月底 |
| 6 | 河道 | 坪山河等6条河道存在阻洪设施，影响河段行洪 | 加强巡查，尽快启动河道清障清淤工作，恢复河道行洪能力 | 汛前自查报告 | 坪山区政府 | 6月底 |
| 7 | 内涝积水 | 观光路与光侨路交叉口排水能力不足，易导致内涝 | 加快推进内涝积水点系统治理，落实汛期警戒和交通疏导等应急措施 | 汛前自查台账 | 光明区政府 | 5月底 |
| 8 | 海堤 | 龙岐堤防局部受损 | 督促尽快启动堤防修复工作 | 汛前自查台账 | 大鹏新区  管委会 | 全年开展 |
| 水闸 | 龙岐水闸年久失修，东山咸闸启闭机等构件严重锈蚀，边墙及下游翼墙存在裂缝等隐患 | 督促加快水闸除险加固工作，恢复水闸功能 | 汛前自查台账 | 全年开展 |
| 水库 | 径心水库、龙子尾水库等10宗水库存在不同程度的安全隐患 | 加强巡查，并加快推动水库除险加固工作，制定汛期紧急度汛方案 | 汛前自查台账 | 全年开展 |
| 9 | 河道 | 赤石河、明热河等31条河的防洪基础设施年久失修，河道淤积严重，影响河段行洪 | 加强巡查，并加快启动河道综合整治项目，制定汛期紧急度汛方案 | 汛前自查报告 | 深汕特别合作区管委会 | 全年开展 |
| 水库 | 区内28宗水库存在不同程度的安全隐患 | 加强巡查，并加快启动水库安全鉴定和除险加固工作，制定汛期紧急度汛方案 | 汛前自查报告 | 全年开展 |
| 海堤 | 辖区内海堤防护标准低，抵御风暴潮能力差，穿堤建筑物年久失修 | 加强巡查监测，并加快启动海堤除险加固工作，制定汛期紧急度汛方案 | 汛前自查报告 | 全年开展 |