附件2

深圳市各街道积水降雨阈值表（2024年版）

01 福田区

| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| --- | --- | --- |
| 福保街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 滨河益田立交桥洞易积水。 |
| 福田街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 滨河皇岗立交桥洞易积水；福田高铁站周边兴融三路地势低洼区域、福保1、3、4号通道有积水（内涝）风险。 |
| 华强北街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥100mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 南园街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 地势低洼区域、浦新街和东园路交界口、同心南路巴登西村路口段易积水。 |
| 园岭街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 华富街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 莲花街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥65mm | 深南新洲一号立交桥洞、北环新洲立交东南角辅道易积水；民田路深圳证券交易所段有积水（内涝）风险。 |
| 梅林街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 梅林LNG安全应急气化站周边梅坳二路、中康路有积水（内涝）风险。 |
| 沙头街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 广深高速桥下滨海大道北侧辅道、竹子林立交下穿通道、白石路转滨河大道三岔路易积水；海园一路隧道、福强路沙尾村路段有积水（内涝）风险。 |
| 香蜜湖街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 深南大道车公庙交通枢纽段、香蜜湖下穿通道有积水（内涝）风险。 |

02 罗湖区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 桂园街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 东门街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 黄贝街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 沿河南路文锦渡口岸段有积水（内涝）风险。 |
| 莲塘街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 罗沙路莲塘口岸段有积水（内涝）风险。 |
| 清水河街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥85mm | 下坪垃圾焚烧发电厂周边地势低洼区域有积水（内涝）风险。 |
| 笋岗街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域、洪湖二街44号大院路段、宝岗路转笋岗东路路段易积水。 |
| 翠竹街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 深圳人民医院内部局部地势低洼路段有积水（内涝）风险。 |
| 东晓街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 南湖街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 罗湖火车站和平路地势低洼区域有积水（内涝）风险。 |
| 东湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 地势低洼区域易积水。 |

03 盐田区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 沙头角街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 海山街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 盐田街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 梅沙街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm | 地势低洼区域易积水。 |

04 南山区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 沙河街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 滨海大道路面下沉工程周边深湾四路、白石路与沙河东路交汇处有积水（内涝）风险。 |
| 西丽街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 地势低洼区域易积水；石鼓路隧道有积水（内涝）风险。 |
| 粤海街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm | 科苑南路白石路至高新南十道、深南大道科技立交至沙河西天桥段、东滨隧道有积水（内涝）风险。 |
| 南山街道 | 半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥85mm | 妈湾电厂周边、桂庙路月亮湾大道至南山大道段、临海大道海关保税区、前海地下道路有积水（内涝）风险。 |
| 桃源街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 国家超级计算深圳中心周边学康路、笃志路、笃学路局部低洼区域有积水（内涝）风险。 |
| 招商街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 商海路与港湾大道交汇处易积水。 |
| 蛇口街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 深圳湾口岸周边东三路、东四路、深圳湾口岸周边消防一道、消防二道、望海路地势低洼区域、蛇口海洋渔业大楼站有积水（内涝）风险。 |
| 南头街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 南山大道深南燃气有限公司南头储配站段、前海地下道路、南头边检小区、前海路星海名城有积水（内涝）风险。 |

05 宝安区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 新安街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm | 107国道新安段、前进一路上川路口、洪浪北地铁站、50区自由北小区易积水；海天路地下通道、科林源大厦门口三岔口、祝龙田龙大高速桥涵、107国道创业立交北行辅路有积水（内涝）风险。 |
| 西乡街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 固戍海滨新村文昌阁192号、宝安大道固戍地铁站、107国道南行固戍大门、西乡臣田旧村、西乡金湾大道（西湾红树林公园）、铁岗公园广深高速桥底易积水；前进二路地势低洼区域、金湾大道中锦钢材交易中心段、海城新村有积水（内涝）风险。 |
| 航城街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm | 洲石路鹤洲桥底、三围南路西乡台兴产业园、后瑞北区、钟屋工业区18栋厂房旁易积水；钟屋工业三路、爱民路117号有积水（内涝）风险。 |
| 福永街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥95mm | 日富路、白石厦东区华中路等地势低洼区域易积水。 |
| 福海街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 桥头地铁站（伟丰大厦）等地势低洼区域易积水。 |
| 新桥街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 外环路广深高速新桥立交、上星南路与中心路丽沙花都、新桥广深公路辅路（华顺加油站）、万家蓢路6号、160号、193号周边路段易积水。 |
| 沙井街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥75mm | 帝堂路锦程路以西段、建福路路尾、新志兴一路西行方向易积水。 |
| 松岗街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 山门路与金岛路交汇段、松岗汽车站易积水；江边创业六路有积水（内涝）风险。 |
| 燕罗街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥75mm | 朝阳路与广田路交汇、红燕路与朝阳路交汇、水泉路与广田路交汇有积水（内涝）风险。 |
| 石岩街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm | 汇裕名都小区、应人石天宝路段易积水；公园路桥底有积水（内涝）风险。 |

06 龙岗区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 平湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 振业路平湖火车站隧道口、新木路广深铁路桥底、新木路新围仔村路口易积水。 |
| 布吉街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥30mm或3小时雨量≥50mm | 湖南立交易积水。 |
| 吉华街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥55mm | 龙博路、松元头老村、布李路富民城段、龙博路桥涵段易积水。 |
| 坂田街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 五和大道四季花城段易积水。 |
| 南湾街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥55mm | 龙山路第四人民医院段、沙西小学至南岭万家乐段、南岭村万家乐及沙西小学段、宝丹路与红棉路交叉口易积水。 |
| 横岗街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 园山街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥55mm | 坳新路口、新坡塘老围、安良六村安居路、沿河一路与疏港铁路正下方交汇处桥洞易积水；安良六村安业路与安居路交汇处、安良社区沿河一路疏港铁路桥洞、宝荷路中新加油站对面有积水（内涝）风险。 |
| 龙城街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥30mm或3小时雨量≥50mm | 英才学校、龙翔大道与吉祥路交叉口、龙平西路与爱龙路交汇处、龙城大道与龙平西路交汇处有积水（内涝）风险。 |
| 龙岗街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥55mm | 南联第六工业区桥洞、齐心路与五联路交汇处、雄风路低洼路段易积水。 |
| 宝龙街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 高背路惠盐高速桥洞、同心阳和浪老屋村、爱南路同富路交汇处易积水。 |
| 坪地街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥65mm | 惠盐高速六联段鹤坑涵洞易积水。 |

07 龙华区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 龙华街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥55mm | 工业路壹成中心段、和平路与东环一路交叉口道路、福龙路人民路桥底等地势低洼区域易积水；东环一路和平路交汇处有积水（内涝）风险。 |
| 大浪街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥55mm | 大浪新围街大船坑市场段（大浪浪口村、大浪南路）、大浪南路和华悦路交汇处等地势低洼区域易积水。 |
| 观澜街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 龙华大道库坑天桥段易积水。观光路龙华大道至长安桥段有积水（内涝）风险。 |
| 民治街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 福龙路与人民路高铁桥段、工业路转梅龙大道、布龙路东行右转民治大道易积水；龙华隧道有积水（内涝）风险。 |
| 观湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥50mm | 环观南路与观平路交汇处易积水。 |
| 福城街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 地势低洼区域、长湖地铁站附近、章阁路塘前老村门口易积水。 |

08 坪山区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 坪山街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 宝山第二工业区易积水。 |
| 龙田街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 龙兴南路龙田社区大水湾、林湖路与田欢路交汇处易积水。 |
| 碧岭街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 石井街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 坑梓街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 马峦街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥75mm | 地势低洼区域易积水。 |

09 光明区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 光明街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥50mm | 东周社区周家大道及周边区域内涝点、双明大道断头路处（正兆景嘉园旁）地势低洼区域易积水。 |
| 公明街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm | 东环大道别墅路口易积水；上村社区龙大桥底、莲塘龙大桥底、南庄社区松宝大家具城、警民路、李松蓢社区炮台路7号、南庄万绿湖有积水（内涝）风险。 |
| 凤凰街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥55mm | 长凤路龙大高速桥底、光侨路龙大高速桥底易积水；东环大道、松白路地势低洼区域，丰硕路龙大桥洞、同业路科农路桥洞、龙大高速2号桥洞有积水（内涝）风险。 |
| 马田街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥60mm | 根玉路东方大道交汇处易积水；东环大道松宝大道段、将围社区南石路、上石家与通兴路交汇处、薯田埔福前路有积水（内涝）风险。 |
| 玉塘街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 光侨雅苑（长祥路）、东长路外环高速长圳入口等地势低洼区域易积水；根塘二路有积水（内涝）风险。 |
| 新湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥60mm | 圳美同富裕工业区易积水；第二职业技术学校旁广深港高铁桥底、康弘路新陂头牛场、中山大学西门有积水（内涝）风险。 |

10 大鹏新区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 葵涌街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 大鹏街道 | 半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥105mm | 地势低洼区域易积水。 |
| 南澳街道 | 半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥105mm | 地势低洼区域易积水。 |

11 深汕特别合作区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街道** | **降雨阈值** | **风险提示** |
| 赤石镇 | 1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 地势低洼地段易积水。 |
| 鹅埠镇 | 1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥85mm | 大水田、杨安村有积水（内涝）风险。 |
| 小漠镇 | 1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥85mm | 大围村、元宵围村易积水。 |
| 鲘门镇 | 1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥85mm | 港尾易积水；驷马岭村、新径村有积水（内涝）风险。 |

备注：

1、附表1：台风风险主要考虑大风、风暴潮，由台风引起的降雨风险参照暴雨灾种；

2、附件2：易积水均为近两年出现过积水（内涝）情况；易短时积水为采用1小时90毫米降雨情况模拟，可能存在积水（内涝）风险的区域。

修改办法：选择20-21年以及22-23年积涝发生时最近站点的最大3小时雨量，得到各区不同时段积涝发生时的平均降水强度，比较两个时段的降水变化，并按比例对各区各街道的降水阈值进行修改。